西南交通大学室外实验室专用电池充电柜使用须知

一、手机小程序端操作流程
（一）获取授权
充电柜仅限实验室授权人员使用，严禁非授权操作。第一次使用请联系管理员办理授权。
（二）登录充电柜小程序
扫描充电柜二维码或微信搜索“实验室安全IoT”小程序，输入授权账号及密码完成登录。
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（三）开始充电
登录后，在“首页”依次点击【设备管理】→【室外充电柜管理】，找到目标充电柜并点击【详情】进入管理页面；
选择显示 “空闲” 的充电位，点击进入单元格页面后，点击【点我开门】；
放入待充电设备，确认设备放置稳妥后关闭柜门，系统将自动启动充电流程。
（四）充电完成
充电完成后，系统会发送提示短信，返回对应充电单元柜页面，点击【点我开门】，取出设备并关闭柜门即可。如需继续使用，重复上述启动充电操作。
二、电池柜终端面板操作流程
电池柜管理员或使用人点击屏幕唤醒操作面板→右边输入框【输入账号（手机号）】【密码】→点击【登录】→选择显示【空闲】柜门→点击柜门右上角“使用人”进行开门。
充电时所用柜子风机启动，指示灯变为黄色显示充电中，充电完成风机停止，指示灯变为绿色，显示充电完成，同时发短信给使用人进行提醒。
如某个柜门发生报警，柜门将自动切断电源停止充电，需管理员登录终端，点击账号管理，在账号管理面板进行恢复柜子通电。
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